福建理工大学旗山校区北区科研教学楼及附属工程项目（四、五层配套设施项目）材料及消防检测技术服务项目
校内招标公告
                  （单位）
 福建理工大学拟对旗山校区北区科研教学楼及附属工程项目（四、五层配套设施项目）材料及消防检测技术服务项目进行校内招标，现欢迎合格的服务单位前来投标。
一、项目名称：福建理工大学旗山校区北区科研教学楼及附属工程项目（四、五层配套设施项目）材料及消防检测技术服务项目
二、项目概况：（1）本项目总建筑面积约2000m²，检测内容为材料检测（含土建、安装部分）、室内空气检测、幕墙检测、消防检测等，具体检测项目、检测参数及试验组数详见附件1；（2）材料检测具体时间以建设单位通知为准；
三.招标内容及要求：
	项目时间、地点
	1.项目时间：按招标人要求。
2.项目地点：福建理工大学旗山校区北区（福建省福州市闽侯县上街镇学府南路69号）

	服务周期要求
	1.符合项目施工进度计划要求（含随时调整的要求）。
2.按照《建设工程质量检测管理办法》（住房城乡建设部令第57号）、《福建省建设工程质量检测管理实施细则》以及《福建省建设工程质量检测项目收费参考标准》、现行国家/行业相关验收标准和设计文件、检测合同执行。

	质量要求
	确保检测数据真实、准确、可追溯，检测报告信息错误、未按照约定检测依据进行检测或者检测结论判断错误的，中标人应进行更正或免费重新进行检测。检测报告（一式四份）提交时间应满足分部验收、专项验收、竣工验收及备案要求。

	预付款
	无预付款。

	付款方式
	工程竣工验收合格及消防验收合格、结算金额确认后，按实际结算金额一次性支付100%结算款

	合同价形式
	[bookmark: bkFormat2030721]投标单位递交的投标报价为固定单价包干、检测数量按实结算。实际检测批次、组数以施工进度及见证取样实际发生情况为准，按实际完成工程量乘以中标综合单价进行结算；结算总价不得超过投标总报价，且不得超过本项目最高限价89762元。服务时间应随实际建设时间调整。

	其他要求
	1. [bookmark: bkFormat3130811]服务单位最高报价不得高于89762元（本项目按《福建省建设工程质量检测项目收费参考标准》的4折计算）；
2.  投标单位应确保在合同履行期间建设工程质量检测机构资质及CMA参数范围有效，且消防技术服务机构资格在福建省消防技术服务信息平台中随时可查，若因不满足上述条件造成建设单位无法按时申报工程竣工验收所造成的损失，由检测单位承担。


四.资格要求：
（1）投标人应具备建设行政主管部门颁发的有效的建筑材料及构配件、主体结构及装饰装修、建筑节能、建筑幕墙检测专项资质证书或建设工程综合检测资质证书；外省检测机构在闽从事质量检测业务的，必须取得福建省建设厅颁发的《省外建设工程质量检测机构备案证书》；
（2）投标人应具备《消防技术服务机构从业条件》，并在“福建消防技术服务信息平台”（https://jsfw.fj.119.gov.cn:9090/#/firstpage）中完成信息录入，可查询到其维护保养检测和消防安全评估资格（提供查询截图）。【须提供以上有效证书复印件并加盖供应商公章】
（3）本项目不接受联合体方式报价。
五、投标截止时间：2026年11月11日上午10:00（北京时间)，报价单位应在此之前将密封的投标文件送达福建理工大学旗山校区南区基建处造价与合同管理中心办公室（福建省福州市闽侯县上街镇学府南路69号（福建理工大学旗山校区）），逾期送达或不符合规定的投标文件将被拒绝接受。
    六、开标时间及地点：2026年11月11日上午10:00（北京时间)福建理工大学旗山校区南区基建处会议室
七、评标办法：在资格及技术、商务条件均符合的情况下，按最低报价确定中标人。
八、本项目招标人：福建理工大学
地  址：福建省福州市闽侯县上街镇学府南路69号福建理工大学旗山校区
联系人：晏老师
联系电话：22863302
九、校内招标公告的公告期限为五个工作日，若到报价截止时间不足三家投标单位参加报价，本次项目流（废)标。

附件1：
福建理工大学投标报价一览表（最终报价）

单位名称：（盖章）
单位地址：
1.项目名称：福建理工大学旗山校区北区科研教学楼及附属工程项目（四、五层配套设施项目）材料及消防检测技术服务项目
2.项目报价：
	序号
	试验分类
	主材型号
	试验内容
	试验组数
	单价
	合价
	备注

	
	安装部分
	
	
	

	1
	照明灯具
	筒灯、灯盘
	[bookmark: bkReivew1133853]1、照明光源初始光效
2、照明灯具镇流器能效值
3、照明灯具效率
4、照明设备功率、功率因数和谐波含值量
	3
	
	
	

	2
	[bookmark: bkReivew2043520]通风与空调工程检测报告
	
	通风与空调系统性能检测
	1
	
	
	

	3
	[bookmark: bkReivew1151225]建筑照明检测报告
	
	照度值、功率密度
	3
	
	
	

	4
	柔性泡沫橡塑绝热制品检测报告
	闭孔橡塑隔热材料、带铝箔面层玻璃棉、A级不燃带铝箔贴面的离心玻璃棉板
	导热系数或热阻、密度、吸水率
	1
	
	
	

	5
	柔性泡沫橡塑绝热制品检测报告
	b1闭孔橡塑隔热材料
	导热系数或热阻、密度、吸水率、燃烧性能B1等级
	1
	
	
	

	6
	风机盘管复检
	风机盘管：4套
	供冷量、供热量、风量水阻力、功率、噪声
	2
	
	
	

	7
	漏电保护开关检测报告
	
	[bookmark: bkReivew1183322]剩余动作电流、剩余电流分断时间
	2
	
	
	

	8
	电线
	/
	绝缘厚度、导体电阻、阻燃性能（单根不延燃性)、空气烘箱老化前后机械性能（绝缘）
	2
	
	
	

	9
	电缆
	/
	绝缘厚度、导体电阻、阻燃性能、空气烘箱老化前后机械性能（绝缘）
	2
	
	
	

	10
	智能化检测报告
	
	智能化系统检测（门禁系统）
	1
	
	
	

	
	土建部分
	
	
	
	
	
	

	1
	热轧带肋钢筋
	HRB400:φ6
	原材拉伸、原材弯曲（180°）
	1
	
	
	

	2
	热轧带肋钢筋
	HRB400E:φ12
	原材拉伸、原材弯曲（180°）
	1
	
	
	

	3
	热轧带肋钢筋
	HRB400E:φ14
	原材拉伸、原材弯曲（180°）
	1
	
	
	

	4
	水泥、砂、碎石
	[bookmark: bkReivew1053203]水泥：32.5、42.5
中粗砂、细石
	水泥：比表面积、密度、稠度、凝结时间、保水率、安定性、强度、化学性能（不溶物，烧失量，S0₃含量，Mg0含量，C1含量，碱含量，游离氧化钙）
砂：颗粒级配，石粉含量，泥块含量，亚甲蓝
碎石：标准颗粒级配，含泥量，泥块含量，针、片状颗粒含量，压碎指标
	1
	
	
	

	5
	防火石膏板
	6厚、B1
	燃烧性能A1
	1
	
	
	

	6
	不燃基层板
	15、18厚：A
	燃烧性能A1
	1
	
	
	

	7
	瓷砖
	[bookmark: bkFormat1070220][bookmark: bkReivew1003842]20厚山东白麻花岗石：3.96㎡
12mm厚灰色仿大理石800*800：603.6㎡
	破坏强度、断裂模数、耐污染性、耐磨性、地砖摩擦系数、吸水率、放射性
	1
	
	
	

	8
	蒸压加气砖
	200厚，A5.0B06
	干密度、抗压强度、导热系数
	1
	
	
	

	9
	蒸压加气砖
	100厚，A5.0B06
	干密度、抗压强度、导热系数
	1
	
	
	

	10
	专用砌筑砂浆
原材
	[bookmark: bkFormat102724]M5.0
砌筑砂浆：32.41m³
	[bookmark: bkFormat2142154][bookmark: bkFormat100015]28d抗压强度、凝结时间、2h稠度损失率、保水率
	1
	
	
	

	11
	专用砌筑砂浆
配合比
	M5.0
	[bookmark: bkFormat1023851][bookmark: bkFormat3110353]28d抗压强度、2h稠度损失率、保水率
	1
	
	
	

	12
	[bookmark: bkFormat63803]50mm厚挤塑聚苯乙烯泡沫板
	[bookmark: bkFormat1153511]50mm厚
	导热系数或热阻、密度、吸水率
	1
	
	
	

	13
	乳液型涂料
	油漆涂料：3962㎡
	[bookmark: bkReivew10733]在容器中状态、施工性、涂膜外观、低温稳定性、耐碱性、干燥时间、耐洗刷性、对比率
	1
	
	
	

	14
	[bookmark: bkReivew32431]腻子、耐碱玻纤玻纤网
	
	腻子：容器中状态、施工性、打磨性、初期干燥抗裂性、干燥时间、黏结强度、pH值；
玻纤网：单位面积质量、耐碱断裂强力、耐碱断裂强力保留率、断裂伸长率
	1
	
	
	

	15
	抹灰砂浆配合比试验、二构混凝土配合比
	抹灰砂浆：1:2.5
二次结构：C20
	[bookmark: bkFormat3100550][bookmark: bkFormat1152433]28d抗压强度、凝结时间、2h稠度损失率、保水率
	1
	
	
	

	16
	[bookmark: bkReivew2010333]试块及砌筑抹灰砂浆试块标养抗压
	
	抗压强度、
	4
	
	
	

	17
	砼试块
	
	混凝土立方体抗压强度
	5
	
	
	

	18
	植筋胶
	
	[bookmark: bkReivew43810]劈裂抗拉强度、钢对钢拉伸抗剪强度标准值
	1
	
	
	

	19
	植筋拉拔
	
	砌体锚固植筋拉拔
	6
	
	
	

	20
	防火玻璃（耐火极限）
	[bookmark: bkFormat3143125]45厚，耐火极限≥2h；46.54㎡
	耐火性能
	1
	
	
	

	21
	[bookmark: _GoBack]幕墙四性检测
	
	四性：抗风压性能、水密性能、气密性能、平面内变形
	1
	
	
	

	22
	铝合金型材
	横梁、立柱
	膜厚、壁厚、硬度
	2
	
	
	

	23
	中空玻璃
	[bookmark: bkFormat1161625][bookmark: bkReivew3120554]6Low-E+12A+6mm中空钢化玻璃:11.403㎡
	节能
	1
	
	
	

	24
	[bookmark: bkReivew2151446]化学锚栓、机械锚栓拉拔检测
	
	锚栓、植筋抗拔承载力
	2
	
	
	

	25
	胶与玻璃
	
	剥离黏结性
	1
	
	
	

	26
	硅酮耐候结构胶
	
	硬度、热老化、基材与密封胶黏结性
	1
	
	
	

	27
	硅酮耐候密封胶
	
	硬度、热老化、基材与密封胶黏结性
	1
	
	
	

	28
	聚氨酯防水涂料
	聚氨酯防水涂料：579.83㎡
	不透水性、拉伸强度（加热处理后保持率）、老化处理拉伸强度、黏结强度、抗渗性、断裂伸长率（加热处理）、断裂伸长率/断裂延伸率/延伸率
	1
	
	
	

	29
	聚合物水泥基防水涂料
	聚合物水泥防水涂料：585.07㎡
	不透水性、拉伸强度（加热处理后保持率）、老化处理拉伸强度、黏结强度、抗渗性、断裂伸长率（加热处理）、断裂伸长率/断裂延伸率/延伸率
	1
	
	
	

	30
	[bookmark: bkReivew3131400]室内空气检测
	
	甲醛、可吸入颗粒物PM10、氡222Rn、氨、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物TVOC
	6
	
	
	

	31
	消防检测
	
	
	2000平方米
	
	
	

	32
	总价
	


报价人（盖章）：
报价人联系方式：
报价时间：

